Прилог 2.

Параметри за одређивање квалитета фреквенције из члана 123. ове уредбе:

Табела 1.

Параметри за одређивање квалитета фреквенције синхроне области Континентална Европа

|  |  |
| --- | --- |
| Назив параметра | Вредност параметра |
| Стандардни фреквентни опсег | ± 50 mHz |
| Максимално тренутно одступање фреквенције | 800 mHz |
| Максимално одступање фреквенције у стационарном стању | 200 mHz |
| Време за поновно успостављање задате фреквенције | 15 min |
| Време за активацију стања упозорења | 5 min |

Циљни параметри квалитета фреквенције из члана 123. ове уредбе:

Tабела 2.

Циљни параметри квалитета фреквенције синхроне области Континентална Европа

|  |  |
| --- | --- |
| Назив параметра | Вредност параметра |
| Максималан број минута изван стандардног фреквентног опсега | 15 000 |