Прилог 6.

Захтеви и граничне вредности за размену RR унутар синхроне области из члана 165. ове уредбе:

Taбела

Захтеви и граничне вредности за размену RR унутар синхроне области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Синхрона област | Допуштена размена RR између: | Гранична вредности за размену RR |
| Све синхроне области које се састоје од више контролних блокова | ОПС из различитих контролних блокова | ОПС контролних области који сачињавају контролни блок обезбеђују да најмање 50 % њиховог укупног комбинованог капацитета резерви RR који је резултат правила за димензионисање RR у складу са чланом 156. став 3. ове уредбе и пре сваког смањења капацитета резерве RR који је резултат дељења RR у складу са чланом 156. ст. 4 - 7. ове уредбе и даље остане унутар њиховог контролног блока. |
| ОПС из контролних области истог контролног блока | ОПС контролних области који сачињавају контролни блок могу да, ако је то неопходно, у споразуму о раду контролног блока одреде интерне граничне вредности за размену RR између контролних области и контролних блокова како би се:  - избегла интерна загушења због активације капацитета резерве RR који подлеже размени RR;  - обезбедила равномерна расподела RR у синхроним областима у случају раздвајања мреже;  - избегла нестабилност FRP или оперативна несигурност. |