Прилог 5.

Захтеви и граничне вредности за размену FRR унутар синхроне области из члана 163. ове уредбе:

Taбела

Захтеви и граничне вредности за размену FRR унутар синхроне области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Синхрона област | Допуштена размена FRR између: | Гранична вредности за размену FRR |
| Све синхроне области које се састоје од више контролних блокова | ОПС из различитих контролних блокова | ОПС контролног блока обезбеђују да барем 50 % њиховог укупног комбинованог капацитета резерве FRR који је резултат правила за димензионисање FRR у складу са чланом 153. став 1. ове уредбе и пре сваког смањења због размене FRR у складу са чланом 153. став 2. ове уредбе и даље остане унутар њиховог контролног блока. |
| ОПС из контролних области истог контролног блока | ОПС из контролних области које чине контролни блок могу да, ако је то неопходно, у споразуму о раду контролног блока, одреде граничне вредности за размену FRR између контролних области контролног блока, како би се:  - избегла интерна загушења због активације капацитета резерва FRR који подлеже размени FRR;  - избегла интерна загушења због активације капацитета резерве FRR који подлеже размени FRR;  - избегла нестабилност FRP или оперативна несигурност. |