ПРИЛОГ

Фактори конверзије између референтних услова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Референтна температура у 0С (сагоревање, запремина) | 25/20 на 25/0 | 25/20 на 15/15 | 25/20 на 0/0 | 25/0 на 15/15 | 25/0 на 0/0 | 15/15 на 0/0 | | Стварна горња топлотна вредност на основу запремине | 1,0738 | 1,0185 | 1,0766 | 0,9486 | 1,0026 | 1,0570 | | Стварна доња топлотна вредност на основу запремине | 1,0738 | 1,0176 | 1,0741 | 0,9477 | 1,0003 | 1,0555 | | Стварни Wobbe индекс | 1,0736 | 1,0185 | 1,0764 | 0,9487 | 1,0026 | 1,0569 | |