На основу члана 100. став 5. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, брoj 35/23) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 ‒ исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Плана намене радиофреквенцијских опсега

Члан 1.

У Уредби о утврђивању Плана намене радиофреквенцијских опсега („Службени гласник РС”, брoj 9/24), у Плану намене радиофреквенцијских опсега, у Прилогу 1 - ПРЕГЛЕД НОТА КОРИШЋЕНИХ У ПЛАНУ НАМЕНЕ РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКИХ ОПСЕГА, у алинеји НАЦИОНАЛНЕ НОТЕ, после ноте: „SRB34Aˮ додаје се нова нота: „SRB34АА“ која гласи:

„SRB34АА Коришћење фреквенција на основу појединачне дозволе за коришћење радиофреквенцијског спектра, која се издаје на основу захтева, у фреквенцијском опсегу 470-694 MHz, за потребе радиодифузне службе, биће омогућено постојећем имаоцу појединачних дозвола за коришћење радиофреквенцијског спектра, у фреквенцијском опсегу 470-694 МHz, на истим радио-фреквенцијама, до дана издавања појединачне дозволе на основу спроведеног поступка јавног надметања, у складу са Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РСˮ, број 35/23)ˮ.

У истом прилогу, после ноте: „SRB88ˮ додају се две ноте: „SRB89ˮ и „SRB90ˮ које гласе:

„SRB89 Коришћење фреквенцијског опсега 6000-6600 МHz, за потребе радиолокацијске службе, на секундарној основи, од стране Органа одбране – Војска, за постојеће системе, на претходно утврђеним локацијама и фреквенцијама, на основу сагласности регулаторног тела надлежног за област електронских комуникација, без обавезе прибављања дозволе за коришћење радио-фреквенција и плаћања накнаде за коришћење.

SRB90 Коришћење фреквенцијског опсега 14-14.3 GHz, за потребе фиксне службе, на секундарној основи, од стране Органа одбране – Војска, за постојећи систем, на претходно утврђеној локацији и фреквенцијама, на основу сагласности регулаторног тела надлежног за област електронских комуникација, без обавезе прибављања дозволе за коришћење радио-фреквенција и плаћања накнаде за коришћење.ˮ.

Члан 2.

У Прилогу 2 - CEPT/ECC/ERC ОДЛУКЕ И ПРЕПОРУКЕ КОЈЕ СУ ПРЕУЗЕТЕ ИЗ ERC ИЗВЕШТАЈА 25, речи: „ECC/REC/(08)02 Frequency planning and frequency coordination for GSM / UMTS / LTE / WiMAX Land Mobile systems operating within the 900 and 1800 MHz bandsˮ, замењују се речима: „ECC/REC/(08)02 Cross-border coordination for Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN) in the frequency bands 900 MHz and 1800 MHz excluding GSM vs. GSM and for Railway Mobile Radio (RMR) in the 900 MHz frequency band excluding GSM-R vs. GSM-Rˮ.

У истом прилогу: речи: „ECC/DEC/(02)05 The designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 MHz and 921-925 MHz bandsˮ замењују се речима: „ECC/DEC/(20)02 Harmonised use of the paired frequency bands 874.4-880.0 MHz and 919.4-925.0 MHz and of the unpaired frequency band 1900-1910 MHz for Railway Mobile Radio (RMR)ˮ.

Члан 3.

У Табели 1 Намена радиофреквенцијских опсега у Републици Србији, у радиофреквенцијском опсегу 70.45 MHz – 74.8 MHz, у аматерском подопсегу 69.9 – 70.5 MHz, у колони седам „Начин издавања дозволаˮ, у петом реду ознака: „ПЗˮ замењује се ознаком: „ООˮ.

У радиофреквенцијском опсегу 470-694 MHz, у колони два „Национална намена (СРБ)ˮ, у првом реду, после ознаке: „SRB34Аˮ додаје се ознака: „SRB34ААˮ.

У радиофреквенцијском опсегу 876 MHz - 880 MHz у колони пет ITU-R/CEPT регулативаˮ, у трећем реду, ознака: „ECC/DEC/(02)05ˮ замењује се ознаком: „ECC/DEC/(20)02ˮ.

У радиофреквенцијском опсегу 921 MHz - 925 MHz, у колони пет ITU-R/CEPT регулативаˮ, у трећем реду, ознака: „ECC/DEC/(02)05ˮ замењује се ознаком: „ECC/DEC/(20)02ˮ.

У радиофреквенцијском опсегу 880 MHz - 890 MHz, у колони шест „Стандардˮ, у трећем реду, додаје се ознака стандарда: „SRPS EN 301 908ˮ.

У радиофреквенцијском опсегу 890 MHz - 915 MHz, у колони шест „Стандардˮ, у другом реду, додаје се ознака стандарда: „SRPS EN 301 908ˮ.

У радиофреквенцијском опсегу 925 MHz - 942 MHz у колони шест „Стандардˮ, у трећем реду, додаје се ознака стандарда: „SRPS EN 301 908ˮ.

У радиофреквенцијском опсегу 942 MHz - 960 MHz у колони шест „Стандардˮ, у трећем реду, додаје се ознака стандарда: „SRPS EN 301 908ˮ.

У радиофреквенцијском опсегу 1710 MHz - 1785 MHz у колони три „Применаˮ, у трећем реду, ознака: „GSM / IMTˮ брише се.

У радиофреквенцијском опсегу 1710 MHz - 1785 MHz у колони четири „Основни услов коришћења-делатностˮ, у трећем реду, речи: „Органи локалне самоуправе 1780 - 1785 MHz упарен са 1875 - 1880 MHz (за реализацију пројеката паметних градова одобрених од стране министарства надлежног за област електронских комуникација)ˮ бришу се.

У радиофреквенцијском опсегу 1710 MHz - 1785 MHz у колони пет „ITU-R/CEPT регулатива, у трећем реду, речи: „ECC/REC/(05)08 ECC/REC/(08)02 ERC/DEC/(95)03 ECC/DEC/(06)13ˮ бришу се.

У радиофреквенцијском опсегу 1710 MHz - 1785 MHz у колони шест Стандардˮ, у трећем реду, речи: „SRPS EN 301 502 SRPS EN 301 511 SRPS EN 301 908 SRPS EN 303 609 ˮ бришу се.

У радиофреквенцијском опсегу 1710 MHz - 1785 MHz у колони седам „Начин издавања дозволаˮ, у трећем реду, ознака: „ПЗˮ брише се.

У радиофреквенцијском опсегу 1710 MHz - 1785 MHz у колони четири „Основни услов коришћења-делатностˮ, у четвртом реду, речи: „1710 - 1780 MHz упарен са 1805 - 1875 MHzˮ замењује се речима: „1710 - 1785 MHz упарен са 1805 - 1880 MHzˮ.

У радиофреквенцијском опсегу 1805 MHz - 1880 MHz у колони три „Применаˮ, у другом реду, ознака: „GSM / IMTˮ брише се.

У радиофреквенцијском опсегу 1805 MHz - 1880 MHz у колони четири „Основни услов коришћења-делатностˮ, у другом реду, речи: „1780 - 1785 MHz упарен са 1875 - 1880 MHz (за реализацију пројеката паметних градова одобрених од стране министарства надлежног за област електронских комуникација) Органи локалне самоуправеˮ бришу се.

У радиофреквенцијском опсегу 1805 MHz - 1880 MHz у колони пет „ITU-R/CEPT регулативаˮ, у другом реду, речи: „ECC/REC/(05)08 ECC/REC/(08)02 ERC/DEC/(95)03 ECC/DEC/(06)13ˮ бришу се.

У радиофреквенцијском опсегу 1805 MHz - 1880 MHz у колони шест „Стандардˮ, у другом реду, речи: „SRPS EN 301 502 SRPS EN 301 511 SRPS EN 301 908 SRPS EN 303 609ˮ бришу се.

У радиофреквенцијском опсегу 1805 MHz - 1880 MHz у колони седам „Начин издавања дозволаˮ, у другом реду, ознака: „ПЗˮ брише се.

У радиофреквенцијском опсегу 1805 MHz - 1880 MHz у колони четири „Основни услов коришћења-делатностˮ, у трећем реду, речи: „1710 - 1780 MHz упарен са 1805 - 1875 MHzˮ замењује се речима: „1710 - 1785 MHz упарен са 1805 - 1880 MHzˮ.

У радиофреквенцијском опсегу 5925 MHz - 6700 MHz, у колони два „Национална намена (СРБ)ˮ, у шестом реду, после ознаке: „SRB14ˮ додаје се ознака: „SRB89ˮ.

У радиофреквенцијском опсегу 12.75 GHz - 13.25 GHz, у колони пет „ITU-R/CEPT регулативаˮ, у трећем реду, после ознаке: „ECC/ DEC/(19)04ˮ додаје се ознака: „Аpp 30B RRˮ.

У радиофреквенцијском опсегу 14 GHz - 14.25 GHz, у колони два „Национална намена (СРБ)ˮ, у петом реду, после ознаке: „5.504Aˮ додаје се ознака: „SRB90ˮ.

У радиофреквенцијском опсегу 14.25 GHz - 14.3 GHz, у колони два „Национална намена (СРБ)ˮ, у петом реду, после ознаке: „5.504Aˮ додаје се ознака: „SRB90ˮ.

У радиофреквенцијском опсегу 14.3 GHz – 14.4 GHz, у колони шест „Стандардˮ, у трећем реду, ознакa стандарда: „SRPS EN 302 340ˮ брише се.

У радиофреквенцијском опсегу 14.4 GHz – 14.47 GHz, у колони шест „Стандардˮ, у трећем реду, ознакa стандарда: „SRPS EN 302 340ˮ брише се.

У радиофреквенцијском опсегу 14.47 GHz – 14.5 GHz, у колони шест „Стандардˮ, у трећем реду, ознакa стандарда: „SRPS EN 302 340ˮ брише се.

У радиофреквенцијском опсегу 17.3 GHz – 17.7GHz, у колони четири „Основни услов коришћења-делатностˮ у четвртом реду речи: „Ограничено на кoпнене и поморске Е/Sˮ бришу се.

У радиофреквенцијском опсегу 17.7 GHz – 18.1 GHz, у колони четири „Основни услов коришћења-делатностˮ у петом реду речи: „Ограничено на кoпнене и поморске Е/Sˮ бришу се.

У радиофреквенцијском опсегу 18.1 GHz – 18.4 GHz, у колони четири „Основни услов коришћења-делатностˮ у шестом реду речи: „Ограничено на кoпнене и поморске Е/Sˮ бришу се.

У радиофреквенцијском опсегу 18.4 GHz – 18.6 GHz, у колони четири „Основни услов коришћења-делатностˮ у четвртом реду речи: „Ограничено на кoпнене и поморске Е/Sˮ бришу се.

У радиофреквенцијском опсегу 18.6 GHz – 18.8 GHz, у колони четири „Основни услов коришћења-делатностˮ у шестом реду речи: „Ограничено на кoпнене и поморске Е/Sˮ бришу се.

У радиофреквенцијском опсегу 18.8 GHz – 19.3 GHz, у колони четири „Основни услов коришћења-делатностˮ у четвртом реду речи: „Ограничено на кoпнене и поморске Е/Sˮ бришу се.

У радиофреквенцијском опсегу 19.3 GHz – 19.7 GHz, у колони четири „Основни услов коришћења-делатностˮ у четвртом реду речи: „Ограничено на кoпнене и поморске Е/Sˮ бришу се.

У радиофреквенцијском опсегу 19.7 GHz – 20.1 GHz, у колони четири „Основни услов коришћења-делатностˮ у трећем реду речи: „Ограничено на кoпнене и поморске Е/Sˮ бришу се.

У радиофреквенцијском опсегу 20.1 GHz – 20.2 GHz, у колони четири „Основни услов коришћења-делатностˮ у трећем реду речи: „Ограничено на кoпнене и поморске Е/Sˮ бришу се.

У радиофреквенцијском опсегу 27.5 GHz – 28.5 GHz, у колони четири „Основни услов коришћења-делатностˮ у шестом реду речи: „Ограничено на кoпнене и поморске Е/Sˮ бришу се.

У радиофреквенцијском опсегу 28.5 GHz – 29.1 GHz, у колони четири „Основни услов коришћења-делатностˮ у седмом реду речи: „Ограничено на кoпнене и поморске Е/Sˮ бришу се.

У радиофреквенцијском опсегу 29.5 GHz – 29.9 GHz, у колони четири „Основни услов коришћења-делатностˮ у првом реду речи: „Ограничено на кoпнене и поморске Е/Sˮ бришу се.

У радиофреквенцијском опсегу 29.9 GHz – 30 GHz, у колони четири „Основни услов коришћења-делатностˮ у првом реду речи: „Ограничено на кoпнене и поморске Е/Sˮ бришу се.

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 Број: 110-3534/2025

У Београду, 11. априла 2025. године

В Л А Д А

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРЕДСЕДНИК  Милош Вучевић |