Прилог 4.

Граничне вредности и захтеви за размену FCR из члана 159. ове уредбе:

Taбела

Граничне вредности и захтеви за размену FCR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Синхрона област | Допуштена размена FCR између: | Гранична вредности за размену FCR |
| Континентална Европа | ОПС из суседних контролних блокова | OПС из контролног блока гарантују да је барем 30% њихових укупних комбинованих појединачних удела FCR физички обезбеђено унутар њиховог блока и да је количина резерве FCR која се физички налази у неком контролном блоку због размене FCR са другим контролним блоковима ограничена на највише:  - 30 % укупних комбинованих појединачних удела FCR ОПС из контролног блока на које је капацитет резерве FCR физички прикључен, те  - 100 MW капацитета резерве FCR. |
| ОПС из контролних области истог контролног блока | ОПС из контролних области које чине контролни блок имају право да у споразуму о раду контролног блока одреде интерне граничне вредности за размену FCR између контролних области како би се:  - избегла интерна загушења у случају активације FCR,  - обезбедила равномерна дистрибуција резерве FCR у случају раздвајања мреже, те  - избегла нестабилност FCP или оперативна несигурност. |