|  |  |
| --- | --- |
| 1. Назив прописа Eвропске уније :  Directive (EU) 2015/2193 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium combustion plants  Директива 2015/2193/EУ Европског парламента и Савета од 25. новембра 2015. о ограничењу емисија одређених загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање | 2. „CELEX” ознака ЕУ прописа 32015L2193 |
| 3. Овлашћени предлагач прописа: Влада  Обрађивач: Министарство заштите животне средине | 4. Датум израде табеле: 08.04.2025. |
|  |  |
| 5. Назив (нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом Европске уније:   * 1. Предлог закона о заштити ваздуха   2. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање (Службени гласник РС, бр. 6/16 и 67/21)   3. Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања (Службени гласник РС, број 5/16 и 10/24) | 6. Бројчане ознаке (шифре) планираних прописа из базе НПAA:  2024-71 |
|  |  |
| 7. Усклађеност одредби прописа са одредбама прописа ЕУ: | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
| Одредба прописа ЕУ | Садржина одредбе | Одредбе прописа Р. Србије | Садржина одредбе | Усклађ еност[1](#_bookmark0) | Разлози за делимичну усклађеност, неусклађеност или непреносивост | Напомена о усклађености |
| 1.1. | Article 1 Subject matter | 0.2 |  |  |  |  |

1 Потпуно усклађено - ПУ, делимично усклађено - ДУ, неусклађено - НУ, непреносиво – НП

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  | This Directive lays down rules to control emissions of sulphur dioxide (SO2), nitrogen oxides (NOx) and dust into the air from medium combustion plants, and thereby reduce emissions to air and the potential risks to human health and the environment from such emissions. | 11  1.2  1.3 | Овом уредбом прописују се:   1. граничне вредности емисије загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање; 2. начин и рокови за достављање података; 3. поступак одређивања укупне годишње емисије из постројења за сагоревање. | ДУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 1.2. | This Directive also lays down rules to monitor emissions of carbon monoxide (CO). |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 2.1. | Article 2 Scope  1. This Directive shall apply to combustion plants with a rated thermal input equal to or greater than 1 MW and less than 50 MW (‘medium combustion plants’), irrespective of the type of fuel they use. | 0.1  2.1 | Одредбе ове уредбе примењују се на постројења за сагоревање, која могу бити велика постројења за сагоревање, средња постројења за сагоревање и мала постројења за сагоревање. | ДУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 2.2. | 2. This Directive shall also apply to a combination formed by new medium combustion plants pursuant to Article 4, including a combination where the total rated thermal input is equal to or greater than 50 MW, unless the combination forms a combustion plant covered by Chapter III of Directive 2010/75/EU. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 2.3.а | 3. This Directive shall not apply to:  (a) combustion plants covered by Chapter III or Chapter IV of Directive 2010/75/EU; |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 2.3.b | (b) combustion plants covered by Directive 97/68/EC of the European Parliament and of the Council ( 1 ); |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  |  |  | ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 2.3.c | (c) on-farm combustion plants with a total rated thermal input less than or equal to 5 MW, that exclusively use unprocessed poultry manure, as referred to in Article 9(a) of Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council ( 2 ), as a fuel; |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 2.3.d | (d) combustion plants in which the gaseous products of combustion are used for the direct heating, drying or any other treatment of objects or materials; |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 2.3.e | (e) combustion plants in which the gaseous products of combustion are used for direct gas-fired heating used to heat indoor spaces for the purpose of improving workplace conditions; |  |  |  |  |  |
| 2.3.f | (f) post-combustion plants designed to purify the waste gases from industrial processes by combustion, and which are not operated as independent combustion plants; | 0.2  3.2.2 | 2) постројења за накнадно сагоревање, односно било који технички уређај намењен за пречишћавање отпадних гасова сагоревањем, који не ради као посебно постројење за сагоревање; | ПУ |  |  |
| 2.3.g | (g) any technical apparatus used in the propulsion of a vehicle, ship or aircraft; | 0.2  3.2.8 | 8) било који технички уређај који служи за погон возила, брода или авиона; | ПУ |  |  |
| 2.3.h | (h) gas turbines and gas and diesel engines, when used on offshore platforms; |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 2.3.i | (i) facilities for the regeneration of catalytic cracking catalysts; | 0.2 | 3) постројења за регенерацију катализатора из процеса каталитичког крекинга; | ПУ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  | 3.2.3 |  |  |  |  |
| 2.3.j | (j) facilities for the conversion of hydrogen sulphide into sulphur; | 0.2  3.2.4 | постројења за конверзију водоник сулфида у сумпор; | ПУ |  |  |
| 2.3.k | (k) reactors used in the chemical industry; | 0.2  3.2.5 | 5) реакторе који се користе у хемијској индустрији; | ПУ |  |  |
| 2.3.l | (l) coke battery furnaces; | 0.2  3.2.6 | 6) батерије коксних пећи; | ПУ |  |  |
| 2.3.m | (m) cowpers; | 0.2  3.2.7 | 7) каупере; | ПУ |  |  |
| 2.3.n | (n) crematoria; |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 2.3.o | (o) combustion plants firing refinery fuels alone or with other fuels for the production of energy within mineral oil and gas refineries; |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 2.3.p | (p) recovery boilers within installations for the production of pulp. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
| 2.4. | 4. This Directive shall not apply to research activities, development activities or testing activities relating to medium combustion plants. Member States may establish specific conditions for the application of this paragraph. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 3.1.1. | Article 3 Definitions  For the purposes of this Directive, the following definitions apply:  (1) ‘emission’ means the discharge of substances from a combustion plant into the air; | 0.2  3.1.1 | 1) емисија је испуштање загађујућих материја из постројења за сагоревање у ваздух; | ПУ |  |  |
| 3.1.2. | (2) ‘emission limit value’ means the permissible quantity of a substance contained in the waste gases from a combustion plant which may be discharged into the air during a given period; | 0.2  3.1.3 | 3) гранична вредност емисије (ГВЕ) је највећa дозвољена количина загађујуће материје садржана у отпадним гасовима која може бити емитована у ваздух из постројења за сагоревање у одређеном  периоду. Изражава се као маса загађујуће материје (масена концентрација) која се налази у 1 m3 сувог отпадног гаса, при нормалним условима  (температури 273,15 К и на притиску 101,3 kPa) изражена у mg/нормални m3, под условом да је запремински удео кисеоника у отпадном гасу код великих постројења 3% у случају течних и гасовитих горива, 6% у случају чврстих горива и 15% у случају гасних турбина, а у случају средњих постројења и малих постројења запремински удео кисеоника у отпадном гасу је прописан у Прилогу 2 – Граничне вредности  емисија за средња постројења за сагоревање и Прилогу 3 – Граничне вредности емисија за мала постројења за сагоревање, који су одштампани уз ову уредбу и чине њен саставни део; | ПУ |  |  |
| 3.1.3. | (3) ‘nitrogen oxides’ (NOx) means nitric oxide and nitrogen dioxide, expressed as nitrogen dioxide (NO2); |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
| 3.1.4. | (4) ‘dust’ means particles, of any shape, structure or density, dispersed in the gas phase at the sampling point conditions which may be collected by filtration under specified conditions after representative sampling of the gas to be analysed, and which remain upstream of the filter and on the filter after drying under specified conditions; |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 3.1.5. | (5) ‘combustion plant’ means any technical apparatus in which fuels are oxidised in order to use the heat thus generated; | 0.2  3.1.6 | 6) постројење за сагоревање је технички систем у коме се гориво оксидује у циљу коришћења на тај начин произведене топлоте. Под постројењем за сагоревање, у смислу ове уредбе, подразумевају се само постројења за сагоревање која се користе за производњу енергије изузев оних која директно користе продукте сагоревања у производним  процесима. | ПУ |  |  |
| 3.1.6. | (6) ‘existing combustion plant’ means a combustion plant put into operation before 20 December 2018 or for which a permit was granted before 19 December 2017 pursuant to national legislation provided that the plant is put into operation no later than 20 December 2018; | 0.2  3.1.9 | 9) постојеће велико постројење за сагоревање је постројење за сагоревање које поседује употребну дозволу издату на дан или после 1. јула 1992. године, а пре 1. јануара 2018. године, а у  недостаку употребне дозволе грађевинску дозволу или које је пуштено у рад на дан или после 1. јула 1992. године, а пре 1. јануара 2018. године; | ДУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 3.1.7. | (7) ‘new combustion plant’ means a combustion plant other than an existing combustion plant; |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 3.1.8. | (8) ‘engine’ means a gas engine, diesel engine or dual fuel engine; |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 3.1.9. | (9) ‘gas engine’ means an internal combustion engine which operates according to the Otto cycle and uses spark ignition to burn fuel; | 0.2 | 19) гасни мотор је мотор са унутрашњим сагоревањем који ради према Oтo циклусу и за паљење користи искру (варницу) или, у случају | ПУ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  | 3.6.19 | мотора на двојно гориво, компресију; |  |  |  |
| 3.1.10. | (10) ‘diesel engine’ means an internal combustion engine which operates according to the Diesel cycle and uses compression ignition to burn fuel; |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 3.1.11. | (11) ‘dual fuel engine’ means an internal combustion engine which uses compression ignition and operates according to the Diesel cycle when burning liquid fuels and according to the Otto cycle when burning gaseous fuels; |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 3.1.12. | (12) ‘gas turbine’ means any rotating machine which converts thermal energy into mechanical work, consisting mainly of a compressor, a thermal device in which fuel is oxidised in order to heat the working fluid, and a turbine; this includes both open cycle and combined cycle gas turbines, and gas turbines in cogeneration mode, all with or without supplementary firing; | 0.2  3.1.17 | 17) гасна турбина је ротациона машина која претвара топлотну енергију у механички рад, састављена углавном од компресора, топлотног  уређаја у којем се гориво оксидује у циљу грејања радног флуида и турбине; | ПУ |  |  |
| 3.1.13. | (13) ‘small isolated system’ (SIS) means a small isolated system as defined in point 26 of Article 2 of Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council ( 1 ) |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 3.1.14. | (14) ‘micro isolated system’ (MIS) means a micro isolated system as defined in point 27 of Article 2 of Directive 2009/72/EC; |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
| 3.1.15. | (15) ‘fuel’ means any solid, liquid or gaseous combustible material; | 0.2  3.1.5 | 5) гориво је чврсти, течни или гасовити материјал који се користи за сагоревање, искључујући отпад у складу са законом којим се уређује управљање отпадом; | ПУ |  |  |
| 3.1.16. | (16) ‘refinery fuel’ means solid, liquid or gaseous combustible material from the distillation and conversion steps of the refining of crude oil, including refinery fuel gas, syngas, refinery oils and pet coke; |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 3.1.17. | (17) ‘waste’ means waste as defined in point 1 of Article 3 of Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council ( 2 ); |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 3.1.18.a | (18) ‘biomass’ means any of the following:  (a) products consisting of any vegetable matter from agriculture or forestry which can be used as a fuel for the purpose of recovering its energy content; | 0.2  3.1.16 | 16) биомаса представља производе који се у  целини или делимично састоје од биљне материје из пољопривреде или шумарства, који се могу користити као гориво у циљу добијања енергије, као и следеће врсте отпада које се користе као гориво: | ПУ |  |  |
| 3.1.18.b.i | (b) the following waste:  (i) vegetable waste from agriculture and forestry; | 0.2  3.1.16.1 | (1) биљни отпад из пољопривреде и шумарства; | ПУ |  |  |
| 3.1.18.b.ii | (ii) vegetable waste from the food processing industry, if the heat generated is recovered; | 0.2  3.1.16.2 | (2) биљни отпад из прехрамбене индустрије, ако се користи добијена топлота; | ПУ |  |  |
| 3.1.18.b.iii | (iii) fibrous vegetable waste from virgin pulp production and from production of paper from pulp, if it is coincinerated at the place of production and the heat generated is recovered; | 0.2  3.1.16.3 | (3) влакнасти биљни отпад из производње  целулозе и папира из целулозе, ако се врши ко- инсинерација на месту производње и ако се користи добијена топлота; | ПУ |  |  |
| 3.1.18.b.iv | (iv) cork waste; | 0.2  3.1.16.4 | (4) отпад од плуте; | ПУ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
| 3.1.18.b.v | v) wood waste with the exception of wood waste which may contain halogenated organic compounds or heavy metals as a result of treatment with wood preservatives or coating and which includes, in particular, such wood waste originating from construction and demolition waste; | 0.2  3.1.16.5 | (5) дрвни отпад, осим дрвног отпада који може да садржи халогенована органска једињења или  тешке метале који настају употребом производа за заштиту дрвета или премаза, као и дрвни отпад који потиче од обраде плочастих материјала, грађевинског отпада или отпада насталог  рушењем; | ПУ |  |  |
| 3.1.19.a | (19) ‘gas oil’ means:  (a) any petroleum-derived liquid fuel falling within CN codes 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710  19 48, 2710 20 17 or 2710 20 19; or |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 3.1.19.b | (b) any petroleum-derived liquid fuel of which less than 65 % by volume (including losses) distils at 250  °C and of which at least 85 % by volume (including losses) distils at 350 °C by the ASTM D86 method; |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 3.1.20. | (20) ‘natural gas’ means naturally occurring methane with no more than 20 % (by volume) of inerts and other constituents; |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 3.1.21.a | (21) ‘heavy fuel oil’ means:  (a) any petroleum-derived liquid fuel falling within CN codes 2710 19 51 to 2710 19 68, 2710 20 31,  2710 20 35, or 2710 20 39; or |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 3.1.21.b | (b) any petroleum-derived liquid fuel, other than gas oil as defined in point 19, which, by reason of its distillation limits, falls within the category of heavy oils intended for use as fuel and of which less than 65 |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  | % by volume (including losses) distils at 250 °C by the ASTM D86 method. If the distillation cannot be determined by the ASTM D86 method, the petroleum product is likewise categorised as a heavy fuel oil; |  |  |  | за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 3.1.22. | (22) ‘operating hours’ means the time, expressed in hours, during which a combustion plant is operating and discharging emissions into the air, excluding start-up and shut-down periods; | 0.2  3.1.20 | 0) радни часови представљају време, изражено у часовима, током којег постројење за сагоревање, у целини или један његов део, ради и испушта загађујуће материје у ваздух, осим периода покретања и заустављања постројења; | ПУ |  |  |
| 3.1.23. | (23) ‘operator’ means any natural or legal person who operates or controls the combustion plant, or, where this is provided for in national law, to whom decisive economic power over the technical functioning of the plant has been delegated; | 0.1  3.1.19 | *19)оператер* јесте свако привредно друштво, друго правно лице или предузетник које у складу са прописима управља постројењем, контролише га или је овлашћен за доношење економских одлука у области техничког функционисања постројења; | ПУ |  |  |
| 3.1.24. | (24) ‘zone’ means part of the territory of a Member State, as delimited by that Member State for the purposes of air quality assessment and management, as laid down in Directive 2008/50/EC. | 0.1  3.1.11 | *11) зона* представља део територије Републике Србије са дефинисаним границама, одређен у циљу оцењивања и управљања квалитетом ваздуха; | ПУ |  |  |
| 4.1.  1-. | Article 4 Aggregation  A combination formed by two or more new medium combustion plants shall be considered to be a single medium combustion plant for the purposes of this Directive and their rated thermal input shall be added together for the purpose of calculating the total rated thermal input of the plant, where: — the waste gases of such medium combustion plants are discharged through a common stack, or |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 4.1. | — taking into account technical and economic factors, the waste gases of such medium combustion plants |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
| 2-. | could, in the judgement of the competent authority, be discharged through a common stack. |  |  |  | емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 5.1. | Article 5  Permits and registration  1. Member States shall take the necessary measures to ensure that no new medium combustion plant is operated without a permit or without being registered. | 0.1  40.3 | Влада, на предлог Министарства, прописује и начин и поступак уписа у регистар средњих постројења за сагоревање и гасних турбина. | ДУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 5.2.1. | 2. Member States shall take the necessary measures to ensure that, as of 1 January 2024, no existing medium combustion plant with a rated thermal input greater than 5 MW is operated without a permit or without being registered. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 5.2.2. | Member States shall take the necessary measures to ensure that, as of 1 January 2029, no existing medium combustion plant with a rated thermal input of less than or equal to 5 MW is operated without a permit or without being registered. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 5.3. | 3. Member States shall specify the procedure for granting a permit or for registration in respect of medium combustion plants. Those procedures shall include at least an obligation on the operator to inform the competent authority of the operation of, or the intention to operate, a medium combustion plant and to provide at least the information listed in Annex I. | 0.1  40.3 | Влада, на предлог Министарства, прописује и начин и поступак уписа у регистар средњих постројења за сагоревање и гасних турбина. | ДУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 5.4. | 4. The competent authority shall register, or start the procedure for granting a permit to, the medium combustion plant within one month of the operator providing the information referred to in paragraph 3. The competent authority shall inform the operator of such registration or of the start of the procedure for |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  | granting a permit. |  |  |  | НПАА планирана за 2025 |  |
| 5.5. | 5. The competent authority shall hold a register with information on each medium combustion plant including the information listed in Annex I and the information obtained pursuant to Article 9. Existing medium combustion plants shall be included in the register from the date of registration or from the date when granted a permit in accordance with this Directive. The competent authority shall make the information contained in the register available to the public, including via the internet, in accordance with Directive 2003/4/EC. | 0.1  40.2 | Агенција води регистар средњих постројења за сагоревање и гасних турбина као део Националног регистра извора загађивања. | ДУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 5.6. | 6. Without prejudice to the obligation for medium combustion plants to hold a permit or be registered, Member States may include requirements for certain categories of medium combustion plants in general binding rules. Where general binding rules are adopted, the permit or the registration may simply include a reference to such rules. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 5.7. | 7. For medium combustion plants which are part of an installation covered by Chapter II of Directive 2010/75/EU, the requirements of this Article shall be deemed to be fulfilled through compliance with that Directive. |  |  | ДУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 5.8. | 8. Any permit granted or registration carried out pursuant to other national or Union legislation may be combined with the permit or registration required under paragraph 1 to form a single permit or registration provided that that single permit or registration contains the information required under this Article. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 6.1.1. | Article 6  Emission limit values  1. Without prejudice to Chapter II of Directive 2010/75/EU, where applicable, the emission limit values set out in Annex II to this Directive shall apply to medium combustion plants. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  |  |  | НПАА планирана за 2025 |  |
| 6.1.2. | The emission limit values set out in Annex II shall not apply to medium combustion plants located in the Canary Islands, French Overseas Departments, the Azores and Madeira. The Member States concerned shall set emission limit values for those plants in order to reduce their emissions to air and the potential risks to human health and the environment. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 6.2.1. | 2. From 1 January 2025, emissions into the air of SO2, NOx and dust from an existing medium combustion plant with a rated thermal input greater than 5 MW shall not exceed the emission limit values set out in Tables 2 and 3 of Part 1 of Annex II. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 6.2.2 | From 1 January 2030, emissions into the air of SO2, NOx and dust from an existing medium combustion plant with a rated thermal input of less than or equal to 5 MW shall not exceed the emission limit values set out in Tables 1 and 3 of Part 1 of Annex II. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 6.3.1. | 3. Member States may exempt existing medium combustion plants which do not operate more than 500 operating hours per year, as a rolling average over a period of five years, from compliance with the emission limit values set out in Tables 1, 2 and 3 of Part 1 of Annex II. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 6.3.2.  1-. | Member States may extend the limit referred to in the first subparagraph to 1 000 operating hours in the following cases of emergency or extraordinary circumstances:  — for backup power production in connected islands in the event of an interruption of the main power supply to an island, |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 6.3.2. | — medium combustion plants used for heat production in cases of exceptionally cold weather |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
| 2-. | events. |  |  |  | граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 6.3.3. | In all cases set out in this paragraph, an emission limit value for dust of 200 mg/Nm3 shall apply for plants firing solid fuels. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 6.4. | 4. Existing medium combustion plants which are part of SIS or MIS shall comply with the emission limit values set out in Tables 1, 2 and 3 of Part 1 of Annex II from 1 January 2030. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 6.5.1. | 5. Until 1 January 2030, Member States may exempt existing medium combustion plants with a rated thermal input greater than 5 MW from compliance with the emission limit values set out in Annex II provided that at least 50 % of the useful heat production of the plant, as a rolling average over a period of five years, is delivered in the form of steam or hot water to a public network for district heating. In the event of such exemption, the emission limit values set by the competent authority shall not exceed 1 100 mg/Nm3 for SO2 and 150 mg/Nm3 for dust. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 6.5.2. | Until 1 January 2030, Member States may exempt medium combustion plants firing solid biomass as the main fuel, which are situated in zones where, according to assessments under Directive 2008/50/EC, conformity with the limit values of that Directive is ensured, from compliance with the emission limit values for dust set out in Annex II to this Directive. In the event of such exemption, the emission limit values set by the competent authority |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  | shall not exceed 150 mg/Nm3 for dust. |  |  |  |  |  |
| 6.5.3. | The competent authority shall in any case ensure that no significant pollution is caused and that a high level of protection of the environment as a whole is achieved. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 6.6. | 6. Until 1 January 2030, Member States may exempt existing medium combustion plants with a rated thermal input greater than 5 MW and which are used to drive gas compressor stations required to ensure the safety and security of a national gas transmission system, from compliance with the emission limit values for NOx set out in Table 3 of Part 1 of Annex II. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 6.7. | 7. From 20 December 2018, emissions into the air of SO2, NOx and dust from a new medium combustion plant shall not exceed the emission limit values set out in Part 2 of Annex II. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 6.8. | 8. Member States may exempt new medium combustion plants which do not operate more than 500 operating hours per year, as a rolling average over a period of three years, from compliance with the emission limit values set out in Part 2 of Annex II. In the event of such exemption, an emission limit value for dust of 100 mg/Nm3 shall apply for plants firing solid fuels. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 6.9. | 9. In zones or parts of zones not complying with the air quality limit values laid down in Directive 2008/50/EC, Member States shall assess the need to apply, for individual medium combustion plants in those zones or parts of zones, stricter emission limit values than those set out in this Directive, as part of the development of air quality plans referred to in Article 23 of Directive 2008/50/EC, taking into account the results of the information exchange |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  | referred to in paragraph 10 of this Article, provided that applying such emission limit values would effectively contribute to a noticeable improvement of air quality. |  |  |  |  |  |
| 6.10.1. | 10. The Commission shall organise an exchange of information with Member States, the industries concerned and non-governmental organisations on the emission levels achievable with best available and emerging technologies and the related costs. |  |  | НП | непреносиво |  |
| 6.10.2. | The Commission shall publish the results of the exchange of information. |  |  | НП | непреносиво |  |
| 6.11.1. | 11. The competent authority may grant a derogation for a maximum period of six months from the obligation to comply with the emission limit values provided for in paragraphs 2 and 7 for SO2 in respect of a medium combustion plant which normally uses low-sulphur fuel, in cases where the operator is unable to comply with those emission limit values because of an interruption in the supply of low-sulphur fuel resulting from a serious shortage. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 6.11.2. | Member States shall inform the Commission, within one month, of any derogation granted under the first subparagraph. |  |  | НП | непреносиво |  |
| 6.12.1. | 12. The competent authority may grant a derogation from the obligation to comply with the emission limit values provided for in paragraphs 2 and 7 in cases where a medium combustion plant using only gaseous fuel has to resort exceptionally to the use of other fuels because of a sudden interruption in the supply of gas and, for this reason, would need to be equipped with secondary abatement equipment. The period for which such a derogation is granted shall not exceed ten days except where the operator demonstrates to the competent authority that a longer period is justified. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 6.12.2. | Member States shall inform the Commission, within one month, of any derogation granted under the first subparagraph. |  |  | НП | непреносиво |  |
| 6.13.1.a | 13. Where a medium combustion plant simultaneously uses two or more fuels, the emission limit value for |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  | each pollutant shall be calculated by:  (a) taking the emission limit value relevant for each individual fuel as set out in Annex II; |  |  |  | граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 6.13.1.b | (b) determining the fuel-weighted emission limit value, which is obtained by multiplying the individual emission limit value referred to in point (a) by the thermal input delivered by each fuel, and dividing the product of multiplication by the sum of the thermal inputs delivered by all fuels; and |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 6.13.1.c | (c) aggregating the fuel-weighted emission limit values. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 7.1. | Article 7  Obligations of the operator  1. Member States shall ensure that the operator carries out monitoring of emissions in accordance with, as a minimum, Part 1 of Annex III. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 7.2. | 2. For medium combustion plants using multiple fuels, the monitoring of emissions shall be done while firing a fuel or fuel mix that is likely to result in the highest level of emissions and during a period representing normal operating conditions. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 7.3. | 3. The operator shall keep a record of and process all monitoring results in such a way as to enable the verification of compliance with the emission limit values in accordance with the rules set out in Part 2 of Annex III. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  |  |  | НПАА планирана за 2025 |  |
| 7.4. | 4. For medium combustion plants using secondary abatement equipment in order to meet the emission limit values, the operator shall keep a record of, or information proving, the effective continuous operation of that equipment. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 7.5.1.a | 5. The operator of a medium combustion plant shall keep the following:  (a) the permit or the proof of registration by the competent authority and, if relevant, its updated version and related information; |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 7.5.1.b | (b) the monitoring results and information referred to in paragraphs 3 and 4; |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 7.5.1.c | (c) where applicable, a record of operating hours as referred to in Article 6(3) and in Article 6(8); |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 7.5.1.d | (d) a record of the type and quantities of fuels used in the plant and of any malfunctions or breakdown of secondary abatement equipment; |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 7.5.1.e | (e) a record of the events of non-compliance and the measures taken, as referred to in paragraph 7. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  |  |  | граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 7.5.2. | The data and information referred to in points (b) to  (e) of the first subparagraph shall be kept for a period of at least six years. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 7.6. | 6. The operator shall, without undue delay, make available the data and information listed in paragraph  5 to the competent authority upon request. The competent authority may make such a request in order to allow the check of compliance with the requirements of this Directive. The competent authority shall make such a request if a member of the public requests access to the data or information listed in paragraph 5. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 7.7. | 7. In the event of non-compliance with the emission limit values set out in Annex II, the operator shall take the measures necessary to ensure that compliance is restored within the shortest possible time, without prejudice to the measures required under Article 8. Member States shall lay down rules for the type, frequency and format of information concerning events of non-compliance to be provided by operators to the competent authority. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 7.8. | 8. The operator shall provide the competent authority with all necessary assistance to enable it to carry out any inspections and site visits, to take samples and to gather any information necessary for the performance of its duties for the purposes of this Directive. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 7.9. | 9. The operator shall keep the periods of start-up and shut-down of the medium combustion plant as short |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  | as possible. |  |  |  | граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 8.1. | Article 8 Compliance check  1. Member States shall ensure that valid values for emissions monitored in accordance with Annex III do not exceed the emission limit values set out in Annex II. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 8.2. | 2. Member States shall set up an effective system, based on either environmental inspections or other measures, to check compliance with the requirements of this Directive. | 0.1  74  75 | Инспекцијски надзор Члан 74.  Инспекцијски надзор над применом одредаба овог закона и прописа донетих за његово извршавање врши Министарство, ако овим законом није другачије прописано.  Инспекцијски надзор врши инспектор за заштиту животне средине (у даљем тексту: инспектор) у оквиру делокруга утврђеног овим законом.  Аутономној покрајини поверавају се послови инспекцијског надзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које надлежни орган аутономне покрајине издаје одобрење за градњу, односно | ПУ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | употребну дозволу.  Јединици локалне самоуправе поверавају се послови инспекцијског надзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које надлежни орган јединице локалне самоуправе издаје одобрење за градњу, односно употребну дозволу.  Граду, односно граду Београду поверава се вршење инспекцијског надзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које надлежни орган града, односно града Београда издаје одобрење за градњу, односно употребну дозволу.  На садржину, врсту, облик, поступак и спровођење инспекцијског надзора, овлашћења и обавезе учесника у инспекцијском надзору и друга питања од значаја за инспекцијски надзор која нису уређена овим законом, примењују се одредбе закона и других прописа којим се уређује инспекцијски надзор. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | Права и дужности инспектора Члан 75.  У вршењу послова инспекцијског надзора инспектор има право и дужност да утврђује:   1. да ли се праћење квалитета ваздуха у државној мрежи врши у складу са Програмом контроле квалитета ваздуха; 2. да ли се Агенцији достављају подаци о квалитету ваздуха добијене контролом квалитета ваздуха, као и резултате мерења посебне намене у прописаном року; 3. да ли је благовремено обавештен надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијој територији је дошло до прекорачења концентрација опасних по здравље људи у циљу предузимања мера из краткорочних акционих планова квалитета ваздуха; 4. да ли је израђен План оператера за |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | смањење емисија из стационарних тачкастих извора загађивања из члана 37. ст. 1. и 2. овог закона;   1. да ли је средње постројење за сагоревање уписано у регистар средњих постројења за сагоревање и гасних турбина; 2. да ли се примењују прописане техничке мере, захтеви и/или стандарди у циљу смањења емисија испарљивих органских једињења; 3. да ли оператер који се бави складиштењем и транспортом бензина, као и пуњењем резервоара моторних возила бензином на бензинским станицама доставља податке Агенцији; 4. да ли се примењују мере, захтеви и/или поступци у циљу смањења емисија испарљивих органских једињења; 5. да ли оператер који у свом производном процесу користи органске раствараче доставља |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | податке Агенцији;   1. да ли је постројење у којем се користе органски растварачи уписано у регистар постројења у којима се користе органски растварачи; 2. да ли се делатност производње, инсталирања, одржавања и/или сервисирања и искључивања из употребе производа и/или опреме који садрже супстанце које оштећују озонски омотач обавља без дозволе Министарства; 3. да ли се делатност сакупљања, обнављања и обраде супстанци које оштећују озонски омотач и стављања у промет обновљених и обрађених супстанци које оштећују озонски омотач обавља без дозволе Министарства; 4. да ли је дошло до промене у погледу испуњавања услова из члана 49. став 3. овог закона и да ли је о томе благовремено обавештено Министарство; 5. да ли се делатност производње, инсталирања, одржавања и/или |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | сервисирања и искључивања из употребе производа и/или опреме који садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште обавља без дозволе Министарства;   1. да ли се делатност сакупљања, обнављања и обраде флуорованих гасова са ефектом стаклене баште и стављања у промет обновљених и обрађених флуорованих гасова са ефектом стаклене баште обавља без дозволе Министарства; 2. да ли је дошло до промене у погледу испуњавања услова из члана 50. став 3. овог закона и да ли је о томе благовремено обавештено Министарство; 3. да ли производи супстанце које оштећују озонски омотач; 4. да ли се увозе и/или извозе супстанце које оштећују озонски омотач и одређени флуоровани гасови са ефектом стаклене баште, а који су утврђени потврђеним међународним уговором, односно производи и опрема који садрже |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | ове супстанце или одређене флуороване гасове са ефектом стаклене баште, из земаља, односно у земље које нису уговорне стране тог уговора;   1. да ли се увозе и/или извозе супстанце које оштећују озонски омотач и флуоровани гасови са ефектом стаклене баште без дозволе; 2. да ли се увозе и/или извозе и стављају у промет нови производи и опрема који садрже супстанце које оштећују озонски омотач изузев у случајевима дефинисаним прописом из члана 49. овог закона; 3. да ли се испуштају супстанце које оштећују озонски омотач и флуоровани гасови са ефектом стаклене баште; 4. да ли се пуне производи и опрема који су предвиђени да садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште супстанцама које оштећују озонски омотач, као и производи и опрема који су предвиђени да садрже супстанце |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | које оштећују озонски омотач флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште;   1. да ли се испирају производи и/или опрема супстанцама које оштећују озонски омотач; 2. да ли се стављају у промет супстанце које оштећују озонски омотач и флуоровани гасови са ефектом стаклене баште физичким лицима, осим предузетницима који имају дозволу Министарства из члана 49. став 4 и/или члана 50.   став 4.;   1. да ли се увозе и/или извозе и стављају у промет коришћени производи и опрема који садрже супстанце које оштећују озонски омотач; 2. да ли поступа са супстанцама које оштећују озонски омотач и флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, као и производима и/или опремом који садрже ове супстанце без дозволе издате од стране Министарства; 3. да ли се увозе и извозе |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | флуоровани гасови са ефектом стаклене баште и супстанце које оштећују озонски омотач у неповратним боцама под притиском, изузев за есенцијалну лабораторијску и аналитичку примену;   1. да ли се достављају подаци Агенцији у складу са чланом 53. став 3. овог закона; 2. да ли се користи и одржава стационарни тачкасти извор загађивања који испушта загађујуће материје у ваздух у количини већој од граничних вредности емисије; 3. да ли је отклоњен квар или поремећај, односно да ли је прилагођен рад насталој ситуацији или обустављен технолошки процес, како би се емисија свела на дозвољене границе у најкраћем року; 4. да ли се предузмају техничко- технолошке мере или је обустављен технолошки процес, како би се концентрација |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | емитованих загађујућих материја у ваздуху свела на прописане граничне вредности емисије;   1. да ли се примењују мере које могу да доведу до редукције мириса иако је концентрација емитованих загађујућих материја у отпадном гасу испод граничне вредности емисије; 2. да ли је новоизграђени или реконструисани стационарни тачкасти извор загађивања отпочео са радом без дозволе за рад; 3. да ли се подаци о стационарном тачкастом извору загађивања и свакој његовој промени (реконструкцији) достављају Агенцији, надлежном органу аутономне покрајине и надлежном органу јединице локалне самоуправе; 4. да ли је обезбеђен редован мониторинг емисије; 5. да ли су обезбеђена континуална мерења емисије када је то прописано за одређене загађујуће |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | материје и/или изворе загађивања самостално, путем аутоматских уређаја за континуално мерење;   1. да ли су обезбеђена контролна мерења емисије преко другог овлашћеног правног лица, ако мерења емисије обавља самостално или преко одређеног овлашћеног правног лица а резултати извршених мерења пружају основ за то; 2. да ли су обезбеђена прописана повремена мерења емисије, преко овлашћеног правног лица, уколико се не врши континуално мерење емисије; 3. да ли је обезбеђено праћење квалитета ваздуха по налогу надлежног инспекцијског органа, самостално или преко овлашћеног правног лица; 4. да ли се води евиденција о обављеним мерењима са подацима о мерним местима, резултатима и учесталости мерења и да ли се достављају подаци у складу са чланом 57. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | став 1. тачка 7) овог закона;   1. да ли се води евиденција о врсти и квалитету сировина и горива; 2. да ли се води евиденција о раду уређаја за спречавање или смањивање емисије загађујућих материја у ваздух, као и мерних уређаја за мерење емисије; 3. да ли врши мерења без дозволе Министарства из члана 60. ст. 1 и 2.; 4. да ли се мерење квалитета ваздуха и/или емисије обавља у складу чланом 61. став 1. овог закона; 5. да ли се мерење врши без сагласности Министарства; 6. да ли је Министарство обавештено о промени у погледу акта о акредитацији или испуњавања услова из члана 60.став 2. и члана 61. став 3. овог закона у прописаном року; 7. да ли је поступљено по решењу инспектора (члан 76.); 8. да ли је поступљено у складу са |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | налогом инспектора;   1. да ли се примењују и друге прописане мере за спречавање и смањивање загађивања ваздуха; 2. да ли се спроводе мере из планова квалитета ваздуха које спроводе оператери; 3. да ли се спроводе мере из краткорочних акционих планова квалитета ваздуха које спроводе оператери. |  |  |  |
| 8.3.1. | 3. In the event of non-compliance, in addition to the measures taken by the operator under Article 7(7), Member States shall ensure that the competent authority requires the operator to take any measures necessary to ensure that compliance is restored without undue delay. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 8.3.2. | Where non-compliance causes a significant degradation of local air quality, the operation of the medium combustion plant shall be suspended until compliance is restored. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 9.1. | Article 9  Changes to medium combustion plants  Member States shall take the necessary measures to ensure that the operator informs the competent |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  | authority, without undue delay, of any planned change to the medium combustion plant which would affect the applicable emission limit values. |  |  |  | за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 9.2. | The competent authority shall update the permit or the registration, as appropriate, accordingly. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| 10. | Article 10  Competent authorities  Member States shall designate the competent authorities responsible for carrying out the obligations arising from this Directive |  |  | НП | непреносиво |  |
| 11.1.1. | Article 11 Reporting  1. Member States shall, by 1 October 2026 and by 1 October 2031, submit a report to the Commission with qualitative and quantitative information on the implementation of this Directive, on any action taken to verify compliance of the operation of medium combustion plants with this Directive and on any enforcement action for the purposes thereof. |  |  | НП | непреносиво |  |
| 11.1.2. | The first report referred to in the first subparagraph shall include an estimate of the total annual emissions of SO2, NOx and dust from medium combustion plants, grouped by plant type, fuel type and capacity class. |  |  | НП | непреносиво |  |
| 11.2. | 2. Member States shall also submit a report to the Commission, by 1 January 2021, with an estimate of the total annual emissions of CO and any information available on the concentration of emissions of CO from medium combustion plants, grouped by fuel type and capacity class. |  |  | НП | непреносиво |  |
| 11.3.1. | 3. For the purposes of the reporting referred to in paragraphs 1 and 2, the Commission shall make an electronic reporting tool available to Member States. |  |  | НП | непреносиво |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
| 11.3.2. | The Commission shall, by way of implementing acts, specify the technical formats for reporting in order to simplify and streamline reporting obligations for the Member States in relation to the information referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 15. |  |  | НП | непреносиво |  |
| 11.4. | 4. The Commission shall, within twelve months of the receipt of the reports from Member States in accordance with paragraph 1 of this Article, and taking into account information made available in accordance with Article 6(11) and Article 6(12), submit a summary report to the European Parliament and to the Council. |  |  | НП | непреносиво |  |
| 11.5. | 5. When carrying out its duties under paragraphs 3 and 4, the Commission shall be assisted by the European Environment Agency. |  |  | НП | непреносиво |  |
| 12.1. | Article 12 Review  1. By 1 January 2020, the Commission shall review progress in relation to the energy efficiency of medium combustion plants and assess the benefits of setting minimum energy efficiency standards in line with best available techniques. |  |  | НП | непреносиво |  |
| 12.2.1. | 2. By 1 January 2023, the Commission shall assess the need to review the provisions concerning plants which are part of SIS or MIS, as well as Part 2 of Annex II, on the basis of state-of-the-art technologies. |  |  | НП | непреносиво |  |
| 12.2.2. | As part of this review, the Commission shall also assess whether for certain or all types of medium combustion plants there is a need to regulate CO emissions. |  |  | НП | непреносиво |  |
| 12.2.3. | Thereafter, a review shall take place every ten years and shall include an assessment of whether it is appropriate to set stricter emission limit values in particular for new medium combustion plants. |  |  | НП | непреносиво | п |
| 12.3. | 3. The Commission shall submit a report on the results of the reviews referred to in paragraphs 1 and 2 to the European Parliament and to the Council |  |  | НП | непреносиво |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  | accompanied by a legislative proposal where appropriate. |  |  |  |  |  |
| 13. | Article 13  Amendment of Annexes  The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 14 in order to adapt point 2 of Part 2 of Annex III to technical and scientific progress. |  |  | НП | непреносиво |  |
| 14.1. | Article 14  Exercise of the delegation  1. The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the conditions laid down in this Article. |  |  | НП | непреносиво |  |
| 14.2. | 2. The power to adopt delegated acts referred to in Article 13 shall be conferred on the Commission for a period of five years from 18 December 2015. The Commission shall draw up a report in respect of the delegation of power not later than nine months before the end of the five-year period. The delegation of power shall be tacitly extended for periods of an identical duration, unless the European Parliament or the Council opposes such extension not later than three months before the end of each period. |  |  | НП | непреносиво |  |
| 14.3. | 3. The delegation of power referred to in Article 13 may be revoked at any time by the European Parliament or by the Council. A decision to revoke shall put an end to the delegation of the power specified in that decision. It shall take effect the day following the publication of the decision in the Official Journal of the European Union or at a later date specified therein. It shall not affect the validity of any delegated acts already in force. |  |  | НП | непреносиво |  |
| 14.4. | 4. As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it simultaneously to the European Parliament and to the Council. |  |  | НП | непреносиво |  |
| 14.5. | 5. A delegated act adopted pursuant to Article 13 shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council |  |  | НП | непреносиво |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  | or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or of the Council. |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Article 15 Committee procedure  1. The Commission shall be assisted by the committee established by Article 75(1) of Directive 2010/75/EU. That committee shall be a committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011. |  |  | НП | непреносиво |  |
| 15.2. | 2. Where reference is made to this paragraph, Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply. |  |  | НП | непреносиво |  |
| 15.3. | 3. Where the committee delivers no opinion, the Commission shall not adopt the draft implementing act and the third subparagraph of Article 5(4) of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply. |  |  | НП | непреносиво |  |
| 16. | Article 16 Penalties  Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of the national provisions adopted pursuant to this Directive and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented. The penalties provided for shall be effective, proportionate and dissuasive. Member States shall notify those provisions to the Commission by 19 December 2017 at the latest and shall notify it without delay of any subsequent amendment affecting them. | 0,.1  79  81  82 | Привредни преступ Члан 79.  Новчаном казном од 1.500.000 динара до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ правно лице ако:   1. не примењује прописане техничке мере, захтеве и/или стандарде у циљу смањења емисија испарљивих органских једињења (члан 42. став 1.); 2. не примењује мере, захтеве и/или поступке у циљу смањења емисија испарљивих органских једињења (члан 43. став 1) | ПУ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | 1. обавља делатност сакупљања, обнављања и обраде супстанци које оштећују озонски омотач и стављања у промет обновљених и обрађених супстанци које оштећују озонски омотач без дозволе Министарства (члан 49. став 4); 2. не обавести Министарство о промени у погледу испуњавања услова у прописаном року (члан 49. став 6); 3. обавља делатност сакупљања, обнављања и обраде флуорованих гасова са ефектом стаклене баште и стављања у промет обновљених и обрађених флуорованих гасова са ефектом стаклене баште без дозволе Министарства (члан 50. став 4); 4. не обавести Министарство о промени у погледу испуњавања услова у |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | прописаном року (члан 50. став 6);   1. производи супстанце које оштећују озонски омотач (члан 52. став 1. тачка 1); 2. увози и/или извози супстанце које оштећују озонски омотач и одређене флуороване гасове са ефектом стаклене баште, а који су утврђени потврђеним међународним уговором, односно производа и опреме који садрже ове супстанце или одређене флуороване гасове са ефектом стаклене баште, из земаља, односно у земље које нису уговорне стране тог уговора (члан 52. став 1.   тачка 2);   1. увози и/или извози супстанци које оштећују озонски омотач и флуорованих гасова са ефектом стаклене баште без дозволе (члан 52. став 1. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | тачка 3);   1. користи и одржава стационарни тачкасти извор загађивања који испушта загађујуће материје у ваздух у количини већој од граничних вредности емисије (члан 54. став 1); 2. не отклони квар или поремећај, односно не прилагоди рад насталој ситуацији или не обустави технолошки процес, како би се емисија свела на дозвољене границе у најкраћем року (члан 54. став 2.); 3. не предузме техничко- технолошке мере или не обустави технолошки процес, како би се концентрације емитованих загађујућих материја свеле на прописане граничне вредности емисије (члан 54. став 3.); 4. не примењује мере које |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | могу да доведу до редукције мириса иако је концентрација емитованих загађујућих материја у отпадном гасу испод граничне вредности емисије (члан 54. став 4.);   1. новоизграђени или реконструисани стационарни тачкасти извор загађивања отпочне са радом без дозволе за рад (члан 55. став 1.); 2. не обезбеди редовни мониторинг емисије (члан 57. став 1. тачка 2); 3. не обезбеди континуална мерења емисије када је то прописано за одређене загађујуће материје и/или изворе загађивања самостално, путем аутоматских уређаја за континуално мерење (члан 57. став 1. тачка 3); 4. не обезбеди контролна мерења емисије преко |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | другог овлашћеног правног лица, ако мерења емисије обавља самостално или преко одређеног правног лица а резултати извршених мерења пружају основ за то (члан 57. став 1. тачка 4);   1. не обезбеди прописана повремена мерења емисије, преко овлашћеног правног лица, уколико не врши континуално мерење емисије (члан 57. став 1.   тачка 5);   1. не обезбеди праћење квалитета ваздуха по налогу надлежног инспекцијског органа, самостално или преко овлашћеног правног лица (члан 57. став 1. тачка   6).  За привредни преступ из става 1. овог члана може се изрећи новчана казна у сразмери са висином учињене штете, неизвршене обавезе или вредности робе или друге ствари која је предмет привредног преступа, а највише до двадесетоструког износа учињене |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | штете, неизвршене обавезе или вредности робе или друге ствари која је предмет привредног преступа.  За привредни преступ из става 1, овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од  100.000 динара до 200.000 динара.  Прекршаји Члан 81.  Новчаном казном од 500.000 динара до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:   1. не достави Агенцији податке о квалитету ваздуха добијене контролом квалитета ваздуха, као и резултате мерења посебне намене у прописаном року (члан 17. став 1); 2. не изради План оператера за смањење емисија из стационарних тачкастих извора загађивања (члана 37. став 2); 3. средње постројење за сагоревање није уписано у регистар средњих постројења за сагоревање и гасних турбина (члан 40. став 3); |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | 1. оператер који се бави складиштењем и транспортом бензина, као и пуњењем резервоара моторних возила бензином на бензинским станицама не доставља податке Агенцији (члан 42. став 5); 2. оператер који у свом производном процесу користи органске раствараче не доставља податке Агенцији (члан 43. став 2. тачка   4);   1. постројење у којем се користе органски растварачи није уписано у регистар постројења у којима се користе органски растварачи (члан 43. став 5); 2. обавља делатност производње, инсталирања, одржавања и/или сервисирања и искључивања из употребе производа и/или опреме који садрже супстанце које оштећују озонски омотач без дозволе Министарства (члан 49. став 4); 3. обавља делатност производње, инсталирања, одржавања и/или |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | сервисирања и искључивања из употребе производа и/или опреме који садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште без дозволе Министарства (члан 50. став 4);   1. увози и/или извози и ставља у промет нове производе и опрему који садрже супстанце које оштећују озонски омотач изузев у случајевима дефинисаним прописом из члана 49. овог закона (члан 52. став 1. тачка 4); 2. испушта супстанце које оштећују озонски омотач и флуороване гасове са ефектом стаклене баште (члан 52. став 1. тачка 5); 3. пуни производе и опрему који су предвиђени да садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште супстанцама које оштећују озонски омотач, као и производе и опрему који су предвиђени да садрже супстанце које оштећују озонски омотач флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште (члан 52. став 1. тачка 6); 4. испира производе и/или опрему |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | супстанцама које оштећују озонски омотач (члан 52. став 1.  тачка 7);   1. ставља у промет супстанце које оштећују озонски омотач и флуороване гасове са ефектом стаклене баште физичким лицима, осим предузетницима који имају дозволу Министарства из члана 49. став 4 и/или члана   50. став 4. (члан 52. став 1. тачка  8);   1. увози и/или извози и ставља у промет коришћене производе и опрему који садрже супстанце које оштећују озонски омотач (члан 52. став 1. тачка 9); 2. поступа са супстанцама које оштећују озонски омотач и флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, као и производима и/или опремом који садрже ове супстанце без дозволе издате од стране Министарства (члан 52. став 1. тачка 10); 3. увози и извози флуороване гасове са ефектом стаклене баште и супстанце које оштећују озонски омотач у неповратним боцама под притиском, изузев за есенцијалну лабораторијску и |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | аналитичку примену (члан 52. став 1. тачка 11);   1. не достави податке Агенцији (члан 53. став 3.) 2. податке о стационарном тачкастом извору загађивања и свакој његовој промени (реконструкцији) не достави Агенцији, надлежном органу аутономне покрајине и надлежном органу јединице локалне самоуправе (члан 57 . став 1. тачка 1); 3. не води евиденцију о обављеним мерењима с подацима о мерним местима, резултатима и учесталости мерења и не доставља податке (члан 57. став 1. тачка 7); 4. не води евиденцију о врсти и квалитету сировина и горива (члан 57. став 1. тачка 8); 5. не води евиденцију о раду уређаја за спречавање или смањивање емисије загађујућих материја у ваздух, као и мерних уређаја за мерење емисије (члан 57. став 1.   тачка 9);   1. мерење квалитета ваздуха и/или емисије не обавља у складу чланом   59. овог закона;  23) врши мерења без дозволе |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | Министарства (члан 60. ст. 1 и 2.);  24) мерење квалитета ваздуха и/или емисије не обавља у складу чланом  61. став 1. овог закона;   1. врши мерења без сагласности Министарства (члан 61. ст. 2 и 3.); 2. не обавести Министарство о промени у погледу акта о акредиталији или испуњавања услова у прописаном року (члан 64. став 3); 3. не поступи по решењу инспектора (члан 76.).   За прекршај из става 1. овог члана може се изрећи новчана казна у сразмери са висином причињене штете или неизвршене обавезе, вредности робе или друге ствари која је предмет прекршаја, а највише до двадесетоструког износа тих вредности.  За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 50.000 динара до 150.000 динара и одговорно лице у правном лицу.  За прекршај из става 1. овог члана правном лицу може се изрећи и заштитна мера забране вршења одређене делатности у трајању до три године, а одговорном лицу да врши одређене послове у трајању до једне |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | године.  Члан 82.  Новчаном казном од 250.000 динара до 500.000 динара казниће се за прекршај предузетник ако:   1. не изради План оператера за смањење емисија из стационарних тачкастих извора загађивања из члана 37. ст. 1. и 2. овог закона; 2. средње постројење за сагоревање није уписано у регистар средњих постројења за сагоревање и гасних турбина (члан 40 став 3); 3. не примењује прописане техничке мере, захтеве и/или стандарде у циљу смањења емисија испарљивих органских једињења (члан 42. став 1.); 4. оператер који се бави складиштењем и транспортом бензина, као и пуњењем резервоара моторних возила бензином на бензинским станицама не доставља податке Агенцији (члан 42. став 5); 5. не примењује мере, захтеве и/или поступке у циљу смањења емисија испарљивих органских једињења (члан 43. став 1.) 6. оператер који у свом производном |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | процесу користи органске раствараче не доставља податке Агенцији (члан 43. став 2. тачка 4);   1. постројење у којем се користе органски растварачи није уписано у регистар постројења у којима се користе органски растварачи (члан 43. став 5); 2. обавља делатност производње, инсталирања, одржавања и/или сервисирања и искључивања из употребе производа и/или опреме који садрже супстанце које оштећују озонски омотач без дозволе Министарства (члан 49. став 4); 3. обавља делатност сакупљања, обнављања и обраде супстанци које оштећују озонски омотач и стављања у промет обновљених и обрађених супстанци које оштећују озонски омотач без дозволе Министарства (члан 49. став 4); 4. не обавести Министарство о промени у погледу испуњавања услова у прописаном року (члан 49. став 6); 5. обавља делатност производње, инсталирања, одржавања и/или сервисирања и искључивања из употребе производа и/или опреме |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | који садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште без дозволе Министарства(члан 50.  став 4);   1. обавља делатност сакупљања, обнављања и обраде флуорованих гасова са ефектом стаклене баште и стављања у промет обновљених и обрађених флуорованих гасова са ефектом стаклене баште без дозволе Министарства (члан 50. став 4); 2. не обавести Министарство о промени у погледу испуњавања услова у прописаном року (члан 50. став 6); 3. производи супстанце које оштећују озонски омотач (члан 52. став 1. тачка 1); 4. увози и/или извози супстанце које оштећују озонски омотач и одређене флуороване гасове са ефектом стаклене баште, а који су утврђени потврђеним међународним уговором, односно производа и опреме који садрже ове супстанце или одређене флуороване гасове са ефектом стаклене баште, из земаља, односно у земље које нису уговорне стране тог уговора (члан 52. став 1. тачка 2); |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | 1. увози и/или извози супстанце које оштећују озонски омотач и флуороване гасове са ефектом стаклене баште без дозволе (члан 52. став 1. тачка 3); 2. увози и/или извози и ставља у промет нове производе и опрему који садрже супстанце које оштећују озонски омотач изузев у случајевима дефинисаним прописом из члана 49. овог закона (члан 52. став 1. тачка 4); 3. испушта супстанце које оштећују озонски омотач и флуороване гасове са ефектом стаклене баште (члан 52. став 1. тачка 5); 4. пуни производе и опрему који су предвиђени да садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште супстанцама које оштећују озонски омотач, као и производе и опрему који су предвиђени да садрже супстанце које оштећују озонски омотач флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште (члан 52. став 1. тачка 6); 5. испира производе и/или опрему супстанцама које оштећују озонски омотач (члан 52. став 1.   тачка 7);   1. ставља у промет супстанце које |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | оштећују озонски омотач и флуороване гасове са ефектом стаклене баште физичким лицима, осим предузетницима који имају дозволу Министарства из члана 49. став 4 и/или члана  50. став 4. (члан 52.став 1. тачка  8);   1. увози и/или извози и ставља у промет коришћене производе и опрему који садрже супстанце које оштећују озонски омотач (члан 52. став 1. тачка 9); 2. поступа са супстанцама које оштећују озонски омотач и флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, као и производима и/или опремом који садрже ове супстанце без дозволе издате од стране Министарства (члан 52. став 1. тачка 10); 3. увози и извози флуороване гасове са ефектом стаклене баште и супстанце које оштећују озонски омотач у неповратним боцама под притиском, изузев за есенцијалну лабораторијску и аналитичку примену (члан 52. став 1. тачка 11); 4. не достави податке Агенцији (члан 53. став 3.); |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | 1. користи и одржава стационарни тачкасти извор загађивања који испушта загађујуће материје у ваздух у количини већој од граничних вредности емисије (члан 54. став 1); 2. не отклони квар или поремећај, односно не прилагоди рад насталој ситуацији или не обустави технолошки процес, како би се емисија свела на дозвољене границе у најкраћем року (члан 54. став 2); 3. не предузме техничко- технолошке мере или обустави технолошки процес, како би се концентрација емитованих загађујућих материја у ваздуху свели на прописане граничне вредности емисије (члан 54. став 3); 4. не примењује мере које могу да доведу до редукције мириса иако је концентрација емитованих загађујућих материја у отпадном гасу испод граничне вредности емисије (члан 54. став 4); 5. новоизграђени или реконструисани стационарни тачкасти извор загађивања отпочне са радом без дозволе за рад (члан 55. став 1); |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | 1. податке о стационарном тачкастом извору загађивања и свакој његовој промени (реконструкцији) не достави Агенцији, надлежном органу аутономне покрајине и надлежном органу јединице локалне самоуправе (члан 57 . став 1. тачка 1); 2. не обезбеди редовни мониторинг емисије (члан 57. став 1. тачка 2); 3. не обезбеди континуална мерења емисије када је то прописано за одређене загађујуће материје и/или изворе загађивања самостално, путем аутоматских уређаја за континуално мерење (члан 57. став 1. тачка 3); 4. не обезбеди контролна мерења емисије преко другог овлашћеног правног лица, ако мерења емисије обавља самостално или преко одређеног правног лица а резултати извршених мерења пружају основ за то (члан 57. став 1. тачка 4); 5. не обезбеди прописана повремена мерења емисије, преко овлашћеног правног лица, уколико не врши континуално мерење емисије (члан 57. став 1.   тачка 5); |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | 1. не обезбеди праћење квалитета ваздуха по налогу надлежног инспекцијског органа, самостално или преко овлашћеног правног лица (члан 57. став 1. тачка 6); 2. не води евиденцију о обављеним мерењима са подацима о мерним местима, резултатима и учесталости мерења и не доставља податке (члан 57. став 1. тачка 7); 3. не води евиденцију о врсти и квалитету сировина и горива (члан 57. став 1. тачка 8); 4. не води евиденцију о раду уређаја за спречавање или смањивање емисије загађујућих материја у ваздух, као и мерних уређаја за мерење емисије (члан 57. став 1.   тачка 9);   1. мерење квалитета ваздуха и/или емисије не обавља у складу чланом   61. став 1. овог закона;   1. врши мерења без сагласности Министарства (члан 61. ст. 2 и 3); 2. не обавести Министарство о промени у погледу акта о акредиталији или испуњавања услова у прописаном року (члан 64. став 3); 3. не поступи по решењу инспектора |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  | (члан 76.).  За прекршај из става 1. овог члана може се изрећи новчана казна у сразмери са висином причињене штете или неизвршене обавезе, вредности робе или друге ствари која је предмет прекршаја, а највише до двадесетоструког износа тих вредности.  За прекршај из става 1. овог члана предузетнику се може изрећи и заштитна мера забране вршења одређене делатности у трајању до три године. |  |  |  |
| 17.1.1. | Article 17 Transposition  1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by 19 December 2017. They shall immediately inform the Commission thereof. |  |  | НП | непреносиво |  |
| 17.1.2. | When Member States adopt those measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The methods of making such reference shall be laid down by Member States. |  |  | НП | непреносиво |  |
| 17.2. | 2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main measures of national law which they adopt in the field covered by this Directive. |  |  | НП | непреносиво |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
| 18. | Article 18 Entry into force  This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union. |  |  | НП | непреносиво |  |
| 19. | Article 19 Addressees  This Directive is addressed to the Member States. |  |  | НП | непреносиво |  |
| aI.1. | ANNEX I  INFORMATION TO BE PROVIDED BY THE OPERATOR TO THE COMPETENT AUTHORITY  1. Rated thermal input (MW) of the medium combustion plant; |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| aI.2. | 2. Type of the medium combustion plant (diesel engine, gas turbine, dual fuel engine, other engine or other medium combustion plant); |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| aI.3. | 3. Type and share of fuels used according to the fuel categories laid down in Annex II; |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| aI.4. | 4. Date of the start of the operation of the medium combustion plant or, where the exact date of the start of the operation is unknown, proof of the fact that the operation started before 20 December 2018; |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| aI.5. | 5. Sector of activity of the medium combustion plant or the facility in which it is applied (NACE code); |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  |  |  |  |  | емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| aI.6. | 6. Expected number of annual operating hours of the medium combustion plant and average load in use; |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| aI.7. | 7. Where the option of exemption under Article 6(3) or Article 6(8) is used, a declaration signed by the operator that the medium combustion plant will not be operated more than the number of hours referred to in those paragraphs; |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| aI.8. | 8. Name and registered office of the operator and, in the case of stationary medium combustion plants, the address where the plant is located. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| aII.1. | ANNEX II  EMISSION LIMIT VALUES REFERRED TO IN ARTICLE 6  All emission limit values set out in this Annex are defined at a temperature of 273,15 K, a pressure of 101,3 kPa and after correction for the water vapour content of the waste gases and at a standardised O2 content of 6 % for medium combustion plants using solid fuels, 3 % for medium combustion plants, other than engines and gas turbines, using liquid and gaseous fuels and 15 % for engines and gas turbines. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| aII.2. | PART 1  Emission limit values for existing medium combustion plants |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
| 1.t1. | Table 1  Emission limit values (mg/Nm3) for existing medium combustion plants with a rated thermal input equal to or greater than 1 MW and less than or equal to 5 MW, other than engines and gas turbines |  |  |  | емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| aII.2.  1.t2. | Table 2  Emission limit values (mg/Nm3) for existing medium combustion plants with a rated thermal input greater than 5 MW, other than engines and gas turbines |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| aII.2.  1.t3. | Table 3  Emission limit values (mg/Nm3) for existing engines and gas turbines |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| aII.2.  2.t1. | PART 2  Emission limit values for new medium combustion plants  Table 1  Emission limit values (mg/Nm3) for new medium combustion plants other than engines and gas turbines |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| aII.2.  2.t2. | Table 2  Emission limit values (mg/Nm3) for new engines and gas turbines |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| aIII.1.1. 1-. | ANNEX III  MONITORING OF EMISSIONS AND ASSESSMENT OF COMPLIANCE  PART 1  Monitoring of emissions by the operator |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  | 1. Periodic measurements shall be required at least:  — every three years for medium combustion plants with a rated thermal input equal to or greater than 1 MW and less than or equal to 20 MW, |  |  |  | НПАА планирана за 2025 |  |
| aIII.1.1. 2-. | — every year for medium combustion plants with a rated thermal input greater than 20 MW. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| aIII.1.2.1. 1-. | 2. As an alternative to the frequencies referred to in point 1, in the case of medium combustion plants which are subject to Article 6(3) or Article 6(8), periodic measurements may be required at least each time the following numbers of operating hours have elapsed:  — three times the number of maximum average annual operating hours, applicable pursuant to Article 6(3) or Article 6(8), for medium combustion plants with a rated thermal input equal to or greater than 1 MW and less than or equal to 20 MW, |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| aIII.1.2.1. 2-. | — the number of maximum average annual operating hours, applicable pursuant to Article 6(3) or Article 6(8), for medium combustion plants with a rated thermal input greater than 20 MW. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| aIII.1.2.2. | The frequency of periodic measurements shall in any case not be lower than once every five years. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
| aIII.1.3.a | 3. Measurements shall be required only for:  (a) pollutants for which an emission limit value is laid down in this Directive for the plant concerned; |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| aIII.1.3.b | (b) CO for all plants. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| aIII.1.4. | 4. The first measurements shall be carried out within four months of the grant of a permit to, or registration of, the plant, or of the date of the start of the operation, whichever is the latest. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| aIII.1.5. | 5. As an alternative to the measurements referred to in points 1, 2 and 3(a), as regards SO2, other procedures, verified and approved by the competent authority, may be used to determine the SO2 emissions. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| aIII.1.6.1. | 6. As an alternative to the periodic measurements referred to in point 1, Member States may require continuous measurements. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| aIII.1.6.2. | In the case of continuous measurements, the automated measuring systems shall be subject to checking by means of parallel measurements with the reference methods at least once per year and the |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  | operator shall inform the competent authority about the results of those checks. |  |  |  | ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| aIII.1.7. | 7. Sampling and analysis of polluting substances and measurements of process parameters as well as any alternatives used as referred to under points 5 and 6 shall be based on methods enabling reliable, representative and comparable results. Methods complying with harmonised EN standards shall be presumed to satisfy this requirement. During each measurement, the plant shall be operating under stable conditions at a representative even load. In this context, start-up and shut-down periods shall be excluded. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| aIII.2.1. | PART 2  Assessment of compliance  1. In the case of periodic measurements, the emission limit values referred to in Article 6 shall be regarded as having been complied with if the results of each of the series of measurements or of the other procedures defined and determined in accordance with the rules laid down by the competent authority, do not exceed the relevant emission limit value. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| aIII.2.2.1. | 2. In the case of continuous measurements, compliance with the emission limit values referred to in Article 6 shall be assessed as set out in point 1 of Part 4 of Annex V to Directive 2010/75/EU. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| aIII.2.2.2. | The validated average values are determined as set out in points 9 and 10 of Part 3 of Annex V to Directive 2010/75/EU. |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |
| aIII.2.3. | 3. For the purpose of the calculation of the average emission values, the values measured during the |  |  | НУ | усклађеност кроз Уредбу о |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
|  | periods referred to in Article 6(11) and Article 6(12) as well as during the start-up and shut-down periods shall be disregarded. |  |  |  | граничним вредностима  емисије загађујућих материја у ваздух из средњих постројења за сагоревање која је по НПАА планирана за 2025 |  |